附件1、 法定代表人（负责人）授权书

绍兴市上虞中医医院：

（投标人全称）法定代表人 授权 （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的 项目，全权处理招投标活动中的一切事宜。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

法定代表人签字：

投标人全称（盖章）：

日期：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

邮政编码：

附：被授权人身份证复印件（正反面）

附件2、 投标函

绍兴市上虞中医医院：

我单位认真研究了关于 的询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。如询价文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的所有货物。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料。

3、一旦我单位中标，我们保证按照询价文件的要求提供所有货物。

4、如果我单位中标，我方将严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商代表姓名： 职务：

供应商名称：

（公章）：

日期：　　年　月　日

附件3：

产品质量及售后服务的承诺

绍兴市上虞中医医院：

本公司自愿参加投标，完全理解询价文件要求，对所投产品作以下承诺；

1． 本公司如实提供完整的相关合法证件，对提供的证件资料真实性，合法性，有效性负责并保证所投产品为合法经营范围内产品。

2． 对所有投标产品保证质量，经仓库验收若产品不满足质量标准的，则无条件更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用，更换期限为收到通知的24小时内。

3． 如有因产品质量和缺陷引起的医患纠纷，及时处理解决并承担全部责任，对不明原因（非院方及患者原因或非产品质量问题）引起的投诉和纠纷，能协助采购方做好患者的协调工作。

4． 本公司严格按照中标规格供货，普通商品接到要货通知后市内在1个工作日内送达，市外2个工作日内送达至贵院总务库房，紧急情况4小时内送达（特殊物资按承诺书要求执行）。

5． 在招标有效期内，以中标价格供货，不以任何原因擅自变更中标价格供货。

6． 保证同品牌，同规格中标产品，中标价不高于我公司供应其它医院的价格。

7． 在招标有效期内，如无重大事务，不擅自变更中标单位供货。

8． 完全理解贵院的中标的原则，服从最后招标结果如与上一级卫生行政部门结果有冲突时，以上一级行政单位招标结果为准的原则。

单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

承诺日期：

|  |
| --- |
| 附件4 城南院区新增各种家具、推拉篷、电热水器等清单 |
| 标项 | 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术规格 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| 一 | 1 | 区核酸基地2米重型货架 | 2000\*500\*2000 | 8 | 组 | 一、材质要求：1、基材：采用优质镀锌钢管、板，所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，金属表面经无磷化、硅烷化成等6道防锈前处理，金属粉末全自动化喷涂工艺，采用优质粉末涂料；喷粉涂层厚度≥60μm，喷涂硬度＞2H，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 2、规格：长2米x高2米x深0.6米x4层。 3、参数：立柱80x60mm，钢板厚度≥1.2mm，蝴蝶孔卡扣设计，横梁钢板厚度≥1.2mm，层板钢板厚度≥0.5mm，每块层板加强筋数量≥4个。4、整体可以拆装，整架共分四层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品；5、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更紧固的边接在一起，主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）；6、承重：每层承重≥300公斤。 7、工艺：层板长边折弯处理，中间设加强筋板。 二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 区核酸基地12门更衣柜 | 900\*390\*1800 | 6 | 只 | 1. 材质要求：1、材料：采用优质冷轧钢板制作。材料裸板厚度1.0MM，表面处理：采用优等品牌超细粉末涂装，高压静电喷塑前经过13道防锈前期处理，无甲醛释放量，各零部件（含搁板、挂板、顶板、脚板等）、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为60%～70%，耐冲击力大于60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度60-70um色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。 2、五金：锁具采用一线品牌档次锁，联动锁门配件符合国家标准。二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装
 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 区核酸基地通玻文件柜 | 850\*390\*1800 | 1 | 只 | 一、材质要求：1、材料：采用优质冷轧钢板制作。材料裸板厚度1.0MM，表面处理：采用优等品牌超细粉末涂装，高压静电喷塑前经过13道防锈前期处理，无甲醛释放量，各零部件（含搁板、挂板、顶板、脚板等）、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为60%～70%，耐冲击力大于60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度60-70um色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。 2、五金：锁具采用一线品牌档次锁，联动锁门配件符合国家标准。 3、配置：通门对开掩门加锁，内有4块活动隔板，活动隔板可上下自由调节高度，满足不同使用需求。4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为30MM且两者正面采用45度对角拼接。 5、玻璃厚度≥5mm，有“CCC”钢化标准，保障安全使用性能。二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 二 | 1 | 行政12楼茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1. 材质要求：1.基材:采用E1 型环保中密度板,实木封边,中密度板达到或高于国家标准GB/T11718-1999 国家标准. 2.游离甲醛含量符合国家标准(甲醛释放量小于5mg/100g)3.木材采用优质木料,经过烘干,防腐,防虫处理,含水率≤10-12%。4.木皮:采用优质天然木皮贴面.木皮厚度≧0.6mm.木皮纹理颜色一致.无结疤,无瑕疵。5.油漆:采用优质环保亚光聚脂环保漆,表面光滑柔和,无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀,硬度高,符合GB18581-2001 的环保标准.四道底漆,三道面漆,七道工序喷漆.6.五金件:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺，胡桃色。二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装
 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 各病区茶水柜 | 1200\*400\*800 | 16 | 只 | 一、材质要求：(1)材质：采用优质E1级环保板，板材密度≥740kg/m³,甲醛含量≤0.5mg/L或甲醛含量≤0.124mg/m³,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1% ，含水率≤8.1%。 (2)饰面与封边：pvc封边条材料，颜色均匀平整。(3)五金配件：优质五金配件。(4)胶粘剂：采用水性胶粘剂。 (5)成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。管材厚度1.8-2.5mm，表面为电镀，通过酸雾、腐蚀、抗湿、硬度、强度测试。二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 三 | 1 | 大会议室会议条桌 | 1200\*400\*750 | 28 | 张 | 1. 材质要求：1、基材：采用不低于E1环保板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；含水率≤9%；密度为0.7-0.8g/CM3；2H吸水厚度膨胀率≤1%；苯、甲苯、二甲苯≤10㎍/m³ 2、贴面：三聚氰胺浸渍纸贴面，表面耐香烟灼烧达到4级以上，耐磨耐腐蚀，硬度高。 3、封边：采用厚度≥2.0mmPVC封边条，采用环保胶水，全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露。 4、钢架采用优质冷扎钢管，金属表面经无磷化、硅烷化成等6道防锈前处理，金属粉末全自动化喷涂工艺，采用优质粉末涂料；喷粉涂层厚度≥60μm，喷涂硬度＞2H，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；5、静音万向轮，减小摩擦。二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后6日内完成安装
 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 大会议室会议椅 | 常规 | 120 | 把 | 一、材质要求：产品材质：椅背座板为PP塑料胶壳，PU回力角设计，冷轧钢电镀架，1.2厚管壁二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后6日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 三 | 3 | 大会议室演讲台 | 600\*450\*1100 | 1 | 只 | 一、材质要求：(1)材质：采用优质E1级环保板，板材密度≥740kg/m³,甲醛含量≤0.5mg/L或甲醛含量≤0.124mg/m³,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1% ，含水率≤8.1%。 (2)饰面与封边：pvc封边条材料，颜色均匀平整。(3)五金配件：优质五金配件。(4)胶粘剂：采用水性胶粘剂。 (5)成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。管材厚度1.8-2.5mm，表面为电镀，通过酸雾、腐蚀、抗湿、硬度、强度测试。二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后6日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 四 | 1 | 门诊3人位无靠背等候排椅（蓝37绿18） | 1450\*450\*425 | 55 | 排 | 一、材质要求：脚： 优质1.0mm鞍钢冷轧钢板冷冲成型、OTC自动焊接椅托：优质1.0mm鞍钢冷轧钢板冷冲成型、OTC自动焊接横梁：优质鞍钢1.8mm冷轧钢冷拉成型钢管、冷冲定型座板：1、内部钢制部分由1.5厚优质鞍钢冷轧板冷冲成型 2、PU（聚氨酯）采用环保A、B聚醚发泡成型二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 门诊3人位等候排椅（灰8绿1） | 1780\*620\*795 | 9 | 排 | 一、材质要求：1、扶手与椅脚：采用优轧钢板，厚度达1.2mm，经开料剪压焊接成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手面加装聚氨酯一体成型PU扶手面， PU扶手面长度450mm，面宽46mm，面厚16mm，PU扶手面离地高度610mm，PU扶手面表面光滑无毛刺，PU扶手面适用于医院等候区，让患者坐落候诊椅时手扶无冰冷感，彰显现代人性化设计。扶手位呈倒三角密封形状，线条感强。调节脚垫为黑色优质PP脚垫，与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。2、椅座和椅背PU：椅座（需提供检测报告或相关证明文件），椅背表面材质：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物（英文缩写PU），模具内一体成型，厚度要求达30mm，要求椅座宽520mm，椅座深455mm，椅背宽520mm，椅背高420mm。聚氨酯PU模注成型后，表面做五至七层高分子纳米保护膜处理，主起保护聚氨酯PU表面光亮犹新，便于养护。椅座，椅背PU（分体组合座背板），椅座，椅背内层材质：采用1.5T㎜冷斩钢板。座背板两边支架使用6.0T㎜冷斩方钢。外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适。3、承重横梁：采用端面直径60mm、厚度2.5mm六角形钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，承载力好，美观大方，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装  | 　 | 　 | 　 |
| 五 | 1 | 门诊定制休闲沙发 | 直径3米 | 1 | 套 | 一、材质要求：实木框架+高密度海绵+科技布二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 门诊定制公共区域沙发 | 直径2.6米+2圆几 | 1 | 套 | 一、材质要求：实木框架+高密度海绵+科技布二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 六 | 1 | 行政12楼屏风办公桌 | 1260\*600\*1200 | 13 | 张 | 一、材质要求：1.贴面用材：采用防火板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁 。2.封边：优质PVC同色封边。 3.基材板材：E1级环保板，性能指标均达到或优于国家标准。4.五金配件：采用优质五金架。二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 1400\*700\*1200 | 1 | 张 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 行政12楼办公桌 | 1800\*900\*750侧柜：1200\*400\*600 | 1 | 张 |  一、材质要求：1.基材:采用E1 型环保中密度板,实木封边,中密度板达到或高于国家标准GB/T11718-1999国家标准.2.游离甲醛含量符合国家标准(甲醛释放量小于5mg/100g) 3.木材采用优质木料,经过烘干,防腐,防虫处理,含水率≤10-12%。4.木皮:采用优质天然木皮贴面.木皮厚度≧0.6mm.木皮纹理颜色一致.无结疤,无瑕疵。 5.油漆:采用优质环保亚光聚脂环保漆,表面光滑柔和,无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀,硬度高,符合GB18581-2001 的环保标准.四道底漆,三道面漆,七道工序喷漆.6.五金件:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺，胡桃色。二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 1800\*900\*750带活动柜（不含侧长柜） | 2 | 张 | 　 | 　 | 　 |
| 七 | 1 | 行政12楼2.8米会议桌 | 2800\*1200\*750 | 1 | 张 | 一、材质要求：(1)材质：采用优质E1级环保板，板材密度≥740kg/m³,甲醛含量≤0.5mg/L或甲醛含量≤0.124mg/m³,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1% ，含水率≤8.1%。 (2)饰面与封边：pvc封边条材料，颜色均匀平整。(3)五金配件：优质五金配件。(4)胶粘剂：采用水性胶粘剂。 (5)成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。管材厚度1.8-2.5mm，表面为电镀，通过酸雾、腐蚀、抗湿、硬度、强度测试。二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 行政12楼长几 | 1200\*600\*480 | 2 | 只 | 一、材质要求：1).基材：采用中纤板（均符合环保要求，达到新国家检测标准 E1级）2).贴面用材：采用0.6mm进口天然木皮贴面； 3).封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相 4).油漆：采用水性漆； 二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 行政12楼边几 | 600\*600\*520 | 1 | 只 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 行政12楼办公沙发 | 3+1+1 | 2 | 套 | 一、材质要求：内框架：使用经烘干除虫及四面刨光的实木方框架配多层夹板装钉而成； 海绵：靠背下层35KG/m³密度高回弹切割原生态新棉，坐垫下层为45KG/m³密度高回弹切割原生态新棉，承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网； 饰面：超纤皮；实木脚二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 行政12楼实木椅 | 常规黑色 | 4 | 把 | 一、材质要求：基材：橡胶木实木框架， 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；椅面PU皮。二、质保年限：5年三、工期要求：接医院通知后3日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 八 | 1 | 核酸采样点推拉蓬 | 15\*11.7\*3.5 | 175.5 | 平方 | 一、材质要求：材料：立柱：76\*1.5镀锌圆管，横梁：40\*40\*1.5镀锌方管 弧形梁：20\*40\*1.2镀锌扁管；剪刀撑：20\*40\*1.2镀锌扁管；轮子：5寸万向轮；面料：500g绿色刀刮布二、质保年限：2年三、工期要求：即医院通知后3日内完成安装 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 东门喇叭口不规则推拉篷 | 11\*7.5\*2.8 | 82.5 | 平方 | 　 | 　 | 　 |
| 九 | 1 | 美的电热水器 | F50-A20MD1（HI) | 90 | 只 | 一、材质要求：极地白、机械、防电墙款 机身尺寸为688mm\*385mm\*385mm 机身体积为0.101979m³二、质保年限：1年三、工期要求：7月25日之前完成安装 | 　 | 　 | 　 |