**服务地点：**绍兴市上虞区中医医院

**服务面积：**建筑面积约95161m2+49066m2

**服务方案：**绍兴市上虞区中医医院梁湖新院区进行消防维保、保养、维修等及高配房电力安全工器具检测，应急演练培训，安全检查项目等。以了解项目的故障响应时间、维修周期、维护保养周期、自主管理平台信息上传、配合上级检查及零配件价格；服务具体流程，价格；检测内容，流程，价格，应急演练培训内容、演练方案、师资，价格，安全检查服务内容、周期、价格，合同周期内人员驻点、巡查不得少于250天，驻点人员需要持有国家颁发的消防设施操作员4级证书（维保方向）等；

**维修消防配件报价：**

|  |
| --- |
| **消防配件明显清单** |
| 序号 | 名称 | 代号 | 最高限价（元/件） | 报价 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、火灾报警系统** |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C | **60.00**  |  |
| 2 | 点型感温火灾探测器（A2S） | JTW-ZDM-LD3300EN/C | **60.00**  |  |
| 3 | 编码通用底座 | LD10EN | **5.00**  |  |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | **60.00**  |  |
| 5 | 消火栓按钮 | LD2004EN | **60.00**  |  |
| 6 | 手报底座 | LD20-EN | **5.00**  |  |
| 7 | 输入模块 | LD4400ED-1 | **60.00**  |  |
| 8 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | **75.00**  |  |
| 9 | 输出模块 | LD6804ED | **75.00**  |  |
| 10 | 总线短路保护器 | LD3600ET | **50.00**  |  |
| 11 | 模块底座 | LD60（ED) | **8.00**  |  |
| 12 | 火灾声光警报器 | LD1001EN | **80.00**  |  |
| 13 | 声光警报器底座 | LD11EN | **8.00**  |  |
| 14 | 火灾显示盘 | LD128EN（D） | **330.00**  |  |
| 15 | 消防吸顶音箱 | YXX3-01 | **50.00**  |  |
| 16 | 消防电话分机 | HY5716B | **200.00**  |  |
| 17 | 总线设备编址器 | LD128EN-101 | **200.00**  |  |
| 18 | 火灾报警控制器 | LD128E2-T-3584C | **23000.00**  |  |
| 19 | 联动控制盘 | LD9203EN-32T | **2000.00**  |  |
| 20 | 区域控制盘 | YJG4590 总线 2 | **1100.00**  |  |
| 21 | 功率放大器 | YJG4650A | **3100.00**  |  |
| 22 | 功率放大器 | YJG4351A | **2400.00**  |  |
| 23 | 消防电话总机 | HY5711B | **2000.00**  |  |
| 24 | 联动电源 | LD5804EN | **2000.00**  |  |
| 25 | 电池 | 12V38Ah | **2000.00**  |  |
| 26 | 通讯转换卡 | LD6908A | **600.00**  |  |
| 27 | 消防控制室图形显示装置（标配版） | LD6901(Linux版) | **11500.00**  |  |
| 28 | 标准机柜 | LD5900EL（B） | **1500.00**  |  |
| 29 | 回路板 |  | **3150.00**  |  |
| 30 | 多线板 |  | **2000.00**  |  |
|  | **小计金额** |  |  |  |
| **二、消防设备电源监控系统** |  |  |
| 1 | 消防设备电源监控器 | LD-DJ108-192C | **6500.00**  |  |
| 2 | 三相四线双电压单电流信号传感器 | LD-DJ6233 | **610.00**  |  |
|  | **小计金额** |  |  |  |
| **三、电气火灾监控系统** |  |  |
| 1 | 电气火灾监控设备 | LD-DQ108-256C | **4600.00**  |  |
| 2 | 组合式电气火灾监控探测器 | LDT9007EN | **350.00**  |  |
| 3 | 剩余电流互感器 | CTZ5-080 | **150.00**  |  |
| 4 | 剩余电流互感器 | HCT210X36-1 | **430.00**  |  |
|  | **小计金额** |  |  |  |
| **四、防火门监控系统** |  |  |
| 1 | 防火门监控器 | LD-FM108-200C(2021)(含总线盘) | **6000** |  |
| 2 | 常闭模块 | LD-FM6122（单门） | **110** |  |
| 3 | 常闭模块 | LD-FM6122（双门） | **130** |  |
| 4 | 一体式电动闭门器 | LD-FM6121（65KG） | **420** |  |

 |
| 配件总价 | 大写：　　　　 元（小写：　　　　　） |
| **报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含服务、运输、税金、保修等一切税金和费用）。** |